**Vakuometr + tester tlaku palivové soustavy**

Rozsah měřáku do přetlaku: 0-0,7 Bar ( 0-10 Psi )

Podtlak: 0-70 cm/Hg vac

Sada obsahuje cejchovaný měřící přístroj, gumovou hadičku a adaptéry pro univerzální použití.

Měření tlaku:

Např. tlaku v  palivové soustavě u vozidel, kde je předpokládaný tlak maximálně 0,7Bar (nízkotlaké jednobodové vstřikování)

Měření podtlaku:

Např. účinnost vývěvy brzdového posilovače, těsnost a účinnost podtlakových rozvodů vstřikování, karburátorů, synchronizaci karburátorů.

Postup práce

Před započetím práce se přesvědč podle údajů výrobce vozidla, že předpokládaný tlak nebo podtlak nepřekročí rozsah stupnice přístroje, jinak dojde k jeho nevratnému poškození!

Na měřící přístroj nasaď přiloženou gumovou hadici a zvol vhodný adaptér. Ten připoj do měřeného okruhu, odečti hodnotu ze stupnice a porovnej ji s údaji výrobce vozidla

Prodávající neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím sady.

Pracujte, jen když jste v dobré fyzické a psychické kondici. Soustřeďte se na práci.

Nepracujte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem léků nebo alkoholu.

Nepozornost během práce může vést k vážným zraněním.

Používejte ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné rukavice.

Používání prostředků osobní ochrany jako protiprachový respirátor, ochranná obuv,

přilba a chrániče sluchu snižují riziko vážných úrazů.

