**Návod k obsluze Airbrush stříkací pistole pistole**

**TG 130S, TG 130K, TG 207K, BD 130**

Rozměr trysek: 0.2, 0.25, 0.3, 0.5mm (podle typu pistole)

Objem nádobky na barvu: 7 nebo 9ml (podle typu pistole)

Pracovní tlak max. 4bar podle velikosti trsky a hustoty barvy. Ideálně použít k tomu určený kompresorek.

Jedná se o pistoli dvojčinnou, kdy lze samostatně regulovat množství vzduchu a barvy.

Použití v modelářství, graffiti, kosmetice, potravinářství a podobně.

**Práce s pistolí:**

Stříkací pistoli připoj k vhodnému tlakovému zdroji vzduchu. Nikdy nepřekračuj maximální dovolený tlak.

Barvu si nařeď na potřebnou hustotu mimo stříkací pistoli a odpovídající množství nalij do nádobky.

Zmáčkni spoušť pistole směrem dolů, tím začne proudit z trysky vzduch.

Pohybem dozadu přidávej potřebné množství barvy.

Přiblížením nebo oddálením pistole od lakované plochy se bude zmenšovat nebo zvětšovat stopa barvy na lakované ploše.

**Velice důležité pro správnou funkci pistole je, udržovat ji absolutně čistou.**

Po dokončení lakování vyprázdni nádobku na barvu a nalij ji vhodným rozpouštědlem. Dále pokračuj jako při lakování, dokud nepůjde z pistole čisté rozpouštědlo.

Na pistoli nenechej nikdy působit delší dobu rozpouštědla, hrozí poškození těsnění.

Při rozebírání nebo výměně trysky vždy tahej jehlu dozadu.

Při rozebírání a skládání nepoužívej nadměrnou sílu, trysku nečisti ničím kovovým.

